
台式打汤机说明书

前 言                                                                      
尊敬的客户，您好！感谢您使用隆亿通食堂打汤机。在安装和使用前，请您一定要仔细阅读并妥善保管好本说明书，这对您今后正确的使用设备非常重要，能为您节约使用成本，延长设备的使用寿命。

产品概述

（一）、产品外形结构

1、机头部分：内部主要是电控器件、外有显示屏。

2、显示屏：操作按键和维护键均内设置在屏上。

3、出汤喷头：位于显示屏壳体下面，出汤用。

4、废水槽：位于喷头正下方，上有废水槽盖，盖上用于放置接汤容器，废水槽里有胶塞排污时拔下排污。

5、电控箱：位于设备后方，汤槽另一侧；内有电热、搅拌等电控装置，有输汤泵及管道。

6、储汤槽：位于设备下体，槽内有搅拌叶轮及加热装置，汤槽正前方右下角有排污口、汤槽后方有电源连接线与插头。

（二）、产品优点：

1、代替人工打汤，减少用人成本，实现了就餐人员用汤的完全自助化；

2、设备智能、高效，操作维护简单；

3、设备使用卫生安全，有食品接触安全检测报告。

（三）、使用环境条件要求

1、使用与储存环境必须在室内，避免倒置、倒放，防潮、防淋、防碰撞；

2、使用环境温度:5---50℃、湿度≤80%；

二、安装说明：

（一）、安装要求

1、必须由专业人员按说明书要求安装；

2、电源的电压、电流必须与设备所要求的一致；

3、设备前端必须安装与设备功率相匹配的漏电保护器；

4、用与设备功率相匹配的国标电源10A三孔插座；
（二）、安装方式：固定安装使用，汤机摆放位置要有能排污的下水口以及10A三孔插座，都距设备1米以内；设备自带下水连接管，现场连接即可。
（三）、安装步骤

1、接电步骤：离设备两米以内有适合设备电源标准的10A三孔插座，将设备配备的插头安全插入即可。
2、 排水连接：用于设备清洗时排污用，可以有两个选项：一是可以接到设备附近的地漏；二是无地漏的场景可用浅容器接污水然后倒掉；

三、显示屏触摸按键功能说明

	按键名称
	功能
	操作与显示

	显

示

屏

触

摸

按

键
	出汤模式
	设备处于感应出汤模式
	点按一下按钮变绿工作，再点按一下按钮变灰切换到清洗模式

	
	清洗模式
	设备处于清洗、异常操作模式
	点按一下按钮变绿工作，再点按一下按钮变灰切换到出汤模式

	
	搅拌
	控制汤槽搅拌功能的启停
	点按一下工作，再点按一下则停止

	
	排汤清洗
	汤槽内剩汤的排出，清洗管道、汤泵时污水的排出（出汤模式下无效）
	点按一下工作，再点按一下则停止

	
	设定
	用于设置出汤量，汤泵流量，保温温度等
	长按进入喷头设置界面

	
	加热
	控制汤槽保温功能
	点按一下工作，再点按一下则停止

	
	消声
	用于汤槽缺汤时报警消音
	点按一下消音，报警解除后自动复位

	
	急停
	设备操作失灵时按下
	点按一下禁止设备工作，再点按一下则恢复
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显示屏按键说明，如下图

四、设定方法

出汤量设定：点按屏幕右侧设定按键按钮3秒进入喷头设置界面，如下图所示: 
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根据需要选择并点按更改出汤量、汤泵流量、保温温度的数值，点按后出现键盘面板，直接输入数值确定后即可。其设置页面如下图所示：
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3、出汤量校准：出汤不准时通过调整相应泵的流量进行校准，出汤量偏大时，相应调大泵的流量，出汤量偏小时，相应调小泵的流量；
4、设定后点按右上角带蓝色箭头的按钮，退回到工作界面。

五、操作说明

（一）、用前准备:
1、设备插电，认真阅读屏幕上的说明书，熟悉设备各项功能；

2、根据汤碗大小，调整汤碗固定架的倾斜角度，使汤碗处于喷头正下方；
3、如需要调整单份出汤量（出厂设置200毫升），点按出汤量，依据设定方法修改数据即可；

4、汤槽内倒入适量热水，拿下废水槽盖，拔下胶塞，点按屏幕上的排汤清洗按键清洗管路和喷头，清洗干净后塞紧胶塞，盖上废水槽盖待用。

（二）、设备加汤：

1、设备对汤的要求：一是软颗粒直径小于12毫米，蛋花和菜叶可以长至3-5厘米；二是汤和粥都不能过稠；切记注意这两点。
2、加汤量根据用餐人数计算，设备最大容量是30升，加入量不要过满，然后盖上盖。

（三）、餐前准备

1、插上电源插头，启动设备，启动搅拌，启动加热，点按出汤键使设备转为自动出汤模式；

3、用汤碗接汤2--3碗倒掉，使设备输汤管道充满，移交食客接汤就可以了。
（四）、清洗方法（必须每日一次）：

1、点按屏幕上清洗键转化为清洗模式，关闭加热功能；

2、连接好排水管至下水地漏，取下废水盖，拔下胶塞启动排汤清洗功能排余汤；

3、用热水冲洗汤槽内壁、搅拌叶轮、胶塞、废水槽盖至干净；

4、再次按排汤清洗键直至喷头排出的热水干净后，再排水20秒即可。 

5、消毒（建议每周一次）：首先将设备按上述方法清洗干净，根据消毒剂（建议用食品级二氧化氯）说明，用热水调配消毒液于汤槽内，然后点按排汤清洗键至喷头出消毒液，使管道充满消毒液后静止（浸泡）15分钟；最后排掉消毒液，用清水刷洗干净汤槽并启动排汤清洗键清洗一下管道即可。
六、使用注意事项

1、每天用后必须坚持清洗干净到位，必要时使用消毒剂清洗，建议一周消毒一次；

2、汤内颗粒直径小于12毫米（切丁机可控制），菜叶和蛋花可以适当放长至3--5厘米；

3、要求汤品或粥的粘稠度不能过稠；
4、手不要伸到出汤头下方的感应区，避免误出汤烫伤；

5、汤泵内的硅胶管为易损件，每用一年必须更换一次，更换方法另附；

6、非专业人员或未经培训的人员切勿打开设备的电控箱以免危险；

7、设备故障报修时一定要描述清楚故障现象便于维修。
七、设备备件清单
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1、维修包一个； 

2、塑料排水管一根。

八、售后电话：13051932668
扫码报修


